**Дорожные разделители "Солдатик"**

Дорожные разделители "Солдатик" производства компании "Горизонт" (Германия) предназначен для временного перенаправления движения автотранспорта в местах аварии и проведении дорожно-ремонтных работ.

"Солдатик" является современной альтернативой разделительным водоналивным блокам.

Устойчивость "солдатика" достигается за счет выступающего крепления из пластика с вплавленной алюминиевой втулкой. Разделители выдерживают даже аварии на высокой скорости движения и не деформируются.

Система поворота объединяет в себе простой способ эксплуатации с отличной устойчивостью и сопротивлением к перекашиванию. "Солдатик" с поворотной системой крепления SD вставляется в универсальную подставку К35 без больших усилий.

Сверхплотные борта защищают светоотражающую пленку на разделителе от механичеких повреждений и являются ребром жесткости "солдатика".

Мы предлагаем различные системы для различных нужд: среди них 2 системы дорожных разделителей, которые прошли проверку в соответствии с техническими требованиями федерального дорожного ведомства ФРГ BASt. Каждая система предупредительных дорожных знаков успешно прошла дорогостоящие испытания на безопасность.

Принимая во внимание устойчивость, большой срок службы и прочность товаров, компания мы предлагаем дорожные разделители с оптимальным соотношением цены и качества.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стандартный дорожный разделитель R605**  Устойчивость стандартного дорожного разделителя R605 достигается за счет единого прочного корпуса из  пластика, ведь он производится полностью без металлических частей. Особый широкий борт для защиты  пленки выполняет не только свою непосредственную функцию, а служит также в качестве эргономичного,  удобного в использовании приспособления для транспортировки.  ¦ Единый корпус из пластика  ¦ Особый широкий и удобный в использовании борт для защиты пленки  ¦ Очень легкий: вес - 2,3 кг  ¦ Со штабелеукладчиком  ¦ Штуцерное соединение, диаметр - 60 мм  ¦ В наличии с пленкой, указывающей направление движения  Знак: 1225 x 300 мм  Пленка: 1000 x 250 мм  Размеры (ВxШ):  Вес: около 2,3 кг   |  |  | | --- | --- | | Артикул | Наименование | | 25487 | Право/левосторонний Класс отражения RA 1 |   25487  Артикул № Наименование Кол-во  Право/левосторонний Класс отражения RA 1 72 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Система дорожных разделителей SD (D605S и D605SS)**  Уникальная поворотная система "SD" позволяет легко, но надежно  закрепить разделитель на основе. Таким образом, разделитель и  база крепко закреплены и составляют ударопрочную систему.  ¦ Широкий, эффективный и удобный борт для защиты пленки  ¦ Запатентованная система поворота  ¦ Разделители прошли проверку федерального дорожного  ведомства ФРГ  ¦ Предохранительный штифт не требуется  ¦ Благодаря особым плотным стенкам, выпуклой форме и  массивному корпусу разделителя, ему не требуется проходящая  сквозная труба  ¦ При столкновении труба не повреждает корпус, разделитель не  получает заломов и повреждений  ¦ Вес разделителя всего 3,5 кг  ¦ В наличии с пленкой класса отражения RA 1 или класса  отражения RA 2  ¦ Оптимально использовать вместе с сигнальным фонfрем TopLED   |  |  | | --- | --- | | Артикул | Наименование | | 25572SD | Право/левосторонний |   Класс отражения RA 1 30  Размеры(ВxШ):  Знак: 1.225 x 300 мм  Пленка: 1.000 x 250 мм  Вес: около 3,5 кг Сертифицировано BASt |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Опорная плита для разделителя K35**  Специальный, пригодный для повторной переработки состав материала гарантирует опорным плитам для  разделителя максимальный запас прочности. В дополнение к этому Вы получаете легкость в использовании,  большие крепления и прочные ручки.  ¦ Однородный, сплошной состав материала без пустот обеспечивает высокую устойчивость к холоду, солям,  выхлопным газам, топливу и др.  ¦ 2 крепкие эргономичные ручки  ¦ Отсутствует место запрограммированного излома  ¦ Многофункциональная система установки  ¦ С отверстиями для систем D и M, стандартных дорожных знаков, для 2 круглых труб O 42 мм и для  прямоугольных труб с диаметром 40 мм и 60 мм  ¦ Платформа для аккумулятора  ¦ С системой защиты от скольжения  ¦ Со штабелеукладчиком   |  |  | | --- | --- | | Артикул | Наименование | | 254941 | Опорная плита для разделителя К35 |   Прошел проверку федерального дорожного ведомства ФРГ  Размеры (ДxШxВ): 830 x 425 x 120 мм  Материал: Перерабатываемый  Вес: 28,0 кг |

 