## ЛРСП - 40



**Cтроительные леса рамные ЛРСП-40**

Строительные леса рамные купить в Калуге, рамные леса купить в Калуге

Этот вид строительных лесов отличается высокой скоростью сборки из-за отсутствия болтовых соединений, простотой и надёжностью конструкции, самой доступной ценой. Рамные леса идеальны при отделочных работах на простых фасадах.

Леса ЛРСП-40 представляют собой леса рамные строительные приставные, выполненные в соответствии с ГОСТ 27321-87 и предназначенные для отделочных работ на фасадах зданий высотой до 40 метров.

Рамы изготовлены из стальной трубы D=42мм.

**Технические характеристики:**

* Максимальная высота лесов — **40 м**
* Шаг яруса, м. — **2**
* Шаг рам вдоль стены — **3 м; 2,5 м ;2 м**
* Ширина яруса (прохода) между стойками рам — **1 м**
* Поверхностная нагрузка на настил — **200 Па**
* Количество ярусов настилов одновременно укладываемых на леса — **до 19 ярусов**
* Масса лесов h=20 м., l=51 м. без настилов — **3300 кг**
* Масса лесов h=20 м., l=51 м. с настилами на 2 яруса — **5130 кг**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование комплектующих** | **Вес, кг** | **Цена, руб** |
|      Рама с лестницей (42х1,5) |      10,5 |         590 |
|      Рама без лестницы (42х1,5) |      10,4 |         540 |
|      Диагональная связь, 3 м |      5.9 |         305    |
|      Горизонтальная связь, 3м |      2,8 |         140 |
|      Пята опорная под ф 42 |      0,6 |         58    |
|      Щит деревянный 1х1м |      20 |         160 |
|      Щит стальной 3х0,3м |      20,3 |         1150 |
|      Кронштейн анкерный |      0.3 |         71      |
|      Ригель под деревянные настилы 3м |      7 |         430 |

* **Цена элементов ориентировочная. Уточняйте, пожалуйста, при звонке.**
* В нашей компании для Вас расчитают необходимое количество комплектующих под конкретный размер (длину и высоту) лесов.