|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| бетон-5 | Пластиковые и чугунные канализационные люки  Для строительных магазинов  Под реализацию  Доставка по Новосибирску | Наш телефон:  (383) 201-84-69  Звоните сейчас!  www.люки.бетон-5.рф |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Товар | Нагрузка (тонн) | Цена (руб.) |
| Люки пластиковые |  |  |
| Люк пластиковый облегчённый | 1,5 | 1250 |
| Люк пластиковый легкий (черный) | 3 | 1550 |
| Люк пластиковый легкий (зеленый) | 3 | 1650 |
| Люк пластиковый средний | 7 | 1750 |
| Люк пластиковый тяжелый | 15 | 2050 |
| Люк пластиковый тяжелый магистральный | 25 | 3250 |
| Люки чугунные |  |  |
| Люк чугунный легкий | 7 | 3470 |
| Люк чугунный тяжелый | 25 | 4600 |
| Дождеприемники пластиковые |  |  |
| Дождеприемник пластиковый круглый средний | 7 | 1950 |
| Дождеприемник пластиковый круглый тяжелый | 15 | 3450 |
| Дождеприемник пластиковый прямоугольный | 15 | 3250 |
| Дождеприемники чугунные |  |  |
| Дождеприемник чугунный круглый ДК | 12,5 | 5600 |
| Дождеприемник чугунный прямоугольный ДМ | 12,5 | 5270 |
| Дождеприемник чугунный прямоугольный ДБ | 12,5 | 6250 |

|  |  |
| --- | --- |
| Хотите подробнее узнать  ассортимент наших люков?  Смотрите на обороте! | http://www.xn--h1adc0f.xn---5-9kcq4bf1a.xn--p1ai/img/hand-to-right.png |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Люк пластиковый**  **облегчённый**  Люк полимерный облегчённый (нагрузка 1.5 тонны)  Вес: 19 кг  Диаметр крышки: 620 мм  Толщина крышки: 25 мм  Диаметр обоймы: 750 мм  Высота обоймы: 60 мм | **Люк пластиковый**  **легкий**  Полимерпесчаный люк легкий зеленый (нагрузка 3 т.)  Вес: 26 кг  Диаметр крышки: 620 мм  Толщина крышки: 35 мм  Диаметр обоймы: 750 мм  Высота обоймы: 60 мм | **Люк пластиковый**  **средний**  http://www.xn--h1adc0f.xn---5-9kcq4bf1a.xn--p1ai/userfiles/shop/large/154_lyuk-polimernyy-sredniy-6-t.jpg  Вес: 37 кг  Диаметр крышки: 630 мм  Толщина крышки: 50 мм  Диаметр обоймы: 780 мм  Высота обоймы: 90 мм |
| **Люк пластиковый**  **тяжелый**  Полимерпесчаный люк тяжелый (нагрузка 15 т.)  Вес: 41 кг  Диаметр крышки: 630 мм  Толщина крышки: 60 мм  Диаметр обоймы: 780 мм  Высота обоймы: 90 мм | **Люк пластиковый**  **тяжелый магистральный**Полимерпесчаный люк тяжелый магистральный (нагрузка 25 т.)  Вес: 56 кг  Диаметр крышки: 630 мм  Толщина крышки: 80 мм  Диаметр обоймы: 800 мм  Высота обоймы: 110 мм | **Люк чугунный**  **легкий**  http://www.ua.all.biz/img/ua/catalog/more/226374_lyuki_vodoprovodnyh_kolodczev_lyuk_chugunnyj_tipa_t_gost_3634_99.jpeg  Вес: 50 кг  Диаметр крышки: 630 мм  Толщина крышки: 40 мм  Диаметр обоймы: 750 мм  Высота обоймы: 115 мм |
| **Дождеприемник пластик**  **прямоугольный**  Дождеприемник полимерпесчаный прямоугольный 850x560 (нагрузка 15 т.)  Вес: 59 кг  Габариты крышки: 640\*460 мм  Толщина крышки: 70 мм  Габариты обоймы: 840\*615 мм  Высота обоймы: 110 мм | **Дождеприемник пластик**  **круглый тяжелый**  Дождеприемник полимерпесчаный круглый тяжелый (нагрузка 15 т.)  Вес: 50 кг  Диаметр крышки: 630 мм  Толщина крышки: 80 мм  Диаметр обоймы: 800 мм  Высота обоймы: 110 мм | **Люк чугунный**  **тяжелый**  Люк чугунный  Вес: 50 кг  Диаметр крышки: 630 мм  Толщина крышки: 40 мм  Диаметр обоймы: 750 мм  Высота обоймы: 115 мм |