**Прайс-лист на кровельные аксессуары**

**со склада в г.Санкт-Петербурге**

 c 02.02.2015

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  | **Материал** | **Размер /кол-во****шт. в упаковке** | **Область****применения** | **Цвет** | **Цена за шт.****евро** |
| **ЭЛЕМЕНТЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, ОБУСТРОЙСТВА КОНЬКА И ХРЕБТА** |
| **Аэроэлемент конька** **Руфрол (Польша)** |  | Нетканая армированная сетка (полипропилен) на основе алюминиевой фольги, самоклеящейся | Рулон5000\*300 мм/6 шт. | Защита вентиляционных отверстий на коньках и хребтах от наружной грязи, пыли, птиц и грызунов | КоричневыйЧерныйКрасный | **29,39** |
| **Аэроэлемент конька** **Фигароль Плюс****(Германия)** |  | Нетканая армированная сетка (полипропилен) на основе полимерного материала, самоклеящегося | Рулон5000\*280 мм/1 шт. | **62,67** |
| **Аэроэлемент конька****со щеткой (Польша)** |  | Корпус ПВХ (поливинилхлорид) с отверстиями оснащенный щеточными планками из полипропилена | 200\*1000 ммщетка-60мм/75 мм/30 шт. | **9,90** |
| **Коньковый торцевой** **элемент (Финляндия)** |  | ПВХ(поливинилхлорид) |  | Аналог-заменитель начальной торцевой черепицы | Красный, ЧерныйКоричневый Кирпично-красный, Зелёный\*, Светло-Серый\*, Серый\* | **3,90** |
| **Крепление коньковой/ хребтовой обрешетки оцинкованное (Польша)** |  | Сталь 3 | 50 шт. | Элемент крепления | Стальной | **1,60** |
| **Зажим крепления коньковой черепицы (Польша)** |  | Сталь | 100 шт. | Элемент крепления конька | Стальной | **0,50** |
| **ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ** |
| **Защита от птиц****(Польша)** |  | ПВХ(поливинилхлорид) | 1000 мм/100 шт. | Защита вентиляционного канала на карнизных свесах от птиц и грызунов. обеспечивает приток воздуха под кровлю | КоричневыйЧерныйКрасный | **2,49** |
| **Аэроэлемент свеса****(Польша)** |  | ПВХ(поливинилхлорид) | 1000 мм/50 шт. | **4,80** |
| **Аэроэлемент свеса для плоской черепицы** **(Польша)** |  | ПВХ(поливинилхлорид) | 1000 мм/50 шт. | **3,90** |
| **Вентиляционная лента (Польша)** |  | ПВХ(поливинилхлорид) | Рулон5000\*100 мм/30 шт. | Защита от птиц, декоративные свойства и доп.вентиляция | **6,00** |
| **Карнизная планка****(нижний капельник ВТ-6)****(Швеция/Россия)** |  | Оцинкованная сталь с покрытием полиэстер | 2000 мм | Отвод воды в желоб | Коричневый,Черный, Красный, Кирпично-красныйТёмно-серый\*Серый\* Синий\*Зеленый\* | **5,70** |
| **Карнизная планка****(верхний капельник ВТ-7)****(Швеция/Россия)** |  | Оцинкованная сталь с покрытием полиэстер | 2000 мм | Отвод воды в желоб | Коричневый,Черный, Красный, Кирпично-красныйТёмно-серый\*Серый\* Синий\*Зеленый\* | **6,90** |
| **ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА ФРОНТОННЫХ СВЕСОВ** |
| **Стреховой желоб****(Швеция/Россия)** |  | Оцинкованная сталь с покрытием полиэстер | 2000 мм | Обустройство бокового свеса кровли | КоричневыйЧерный, КрасныйКирпично-красныйТёмно-серыйСерый\* Зелёный\* | **9,90** |
| **ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА ПРИМЫКАНИЙ** |
| **Руфлекс (Польша)** |  | Основа свинец,3D поверхность, самоклеющийся бутилкаучук по всей обратной поверхности | Рулон5000\*300 мм/1 шт. | Герметизацияпримыканий | КоричневыйЧерныйКрасный | **75,00** |
| **Алюплюс** **(Польша)** |  | Основа алюминиевая сетка, 3D поверхность, самоклеющийся бутилкаучук по всей обратной поверхности | Рулон5000\*300 мм/1 шт. | **55,00** |
| **Вакафлекс** **(Германия)** |  | Основа алюминиевая сетка, полосы бутилкаучука (самоклеящегося) по краям обратной поверхности | Рулон5000\*300 мм/4 шт. | **115,00** |
| **Планка Вака** **(Польша)** |  | Алюминий | h = 0.8 ммL = 2000 мм20 шт. | Герметизацияпримыканий | Красный Черный КоричневыйТёмно-красный | **9,50** |
| **Герметик DAP Watertight Sealant (США)** |  | Однокомпонентный кровельный герметик | 300 мл/ 12 шт. | Герметизацияпримыканий | Чёрный | **6,50** |
| **Зажим для крепления подрезанной черепицы (Польша)** |  | Н-Сталь | 50 шт. | Крепеж | Стальной | **1,30** |
| **Планка прижимная** **(Швеция/Россия) для****рулонов примыкания** |  | Оцинкованная сталь с покрытием полиэстер | L = 2000 мм | Герметизацияпримыканий | КрасныйЧерныйКоричневыйКирпично-красный Тёмно-серыйЗелёный\*Серый\* | **6,30** |
| **Жесть примыкания 90º и 120º** **(Швеция/Россия)** |  | Оцинкованная сталь с покрытием полиэстер | L = 2000 мм | Герметизацияпримыканий | **9,90** |
| **ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА ЕНДОВЫ** |
| **Жесть разжелобка** **(Швеция/Россия)** |  | Оцинкованная сталь с покрытием полиэстер | L = 2000 мм | Отвод воды | Красный Черный Коричневый Кирпично-красный Серый\* Зеленый\* | **18,50** |
| **Ребристый желобок Бигекеле (Польша)**  |  | Алюминий | h = 1,5 ммL = 2000 мм10 шт. | Отвод воды | Красный Черный КоричневыйТёмно-красный | **14,00** |
| **Поролоновая полоса ендовы (Польша)** |  | Поролон | L = 1000 мм/100 шт. | Герметизация | Антрацит | **1,50** |
| **Скоба крепления****ендовы (Польша)** |  | Алюминий | h = 1,5 мм/50 шт. | Крепление ендовы |  Кирпично-красный | **0,35** |
| **ЭЛЕМЕНТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ КРОВЛИ** |
| **Ступенька лестницы****(Швеция/Россия)** |  | Оцинкованная сталь спокрытием полиэстер | h = 3 мм | Обслуживаниекровельногопокрытия | Черный | **21,50** |
| Кирпично-красныйКоричневый | **25,60** |
| **Шипы от птиц противоприсадные (Польша)** |  | Поликарбонат/сталь | L=500 мм | З защита от птиц  |  | **6,50** |
| **ЭЛЕМЕНТЫ СНЕГОЗАДЕРЖАНИЯ** |
| **Снегостопор (Польша)** |  | Оцинкованная сталь спокрытием полиэстер |  | Элементбезопасности | Красный, Кирпично-красный, Коричневый, Чёрный | **1,40** |
| **Клямер рядной черепицы забивной (Польша)** |  | Оцинкованная сталь |  | Крепеж | Стальной | **0,19** |
| **\* - заказная позиция, срок поставки на склад 7 дней** |
| **Цены указаны в евро, с учетом НДС, со склада в Санкт-Петербурге.** |
| **Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.** |