

ООО «ТД «Алтайлес»

E-mail: okna@altaidom.com

Сайт: [www.altaidom.com](http://www.altailes.com/)

г. Барнаул, ул. Пролетарская,61 офис 32

тел.: +7-(3852)-63-41-80, +7-902-999-98-98.

 Логинов Александр Сергеевич.

ПРАЙС-ЛИСТ

На изделие Евроокно

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование продукции, характеристики** | **Образец** | **Цена, руб** |
|  | **«ЕВРООКНО» ИЗ 3-Х СЛОЙНОГО ДЕРЕВЯННОГО КЛЕЕНОГО БРУСА** | **Комплектация** |
|  | Цена в прайс-листе указана за 1 кв. м базового изделия. Базовое изделие изготовлено из 3-х слойного деревянного клееного бруса (сосна) сечением 78 х 78/97 мм со сращиванием по лицевым ламелям. Все оконные блоки открываются внутрь помещения. Конструкции окон предусматривают поворотное, откидное, поворотно-откидное открывание створчатых элементов. | - 2-х камерный стеклопакет толщиной СПД-36 мм;- покрытие краской системы «Renokoll» (Германия);- уплотнитель «Deventer» (Германия);- фурнитура поворотная и поворотно-откидная «Maco» (Австрия);- водозащитный отлив «Neckar» (Германия) |
| **1.** | **Евроокно глухое** | **I:\08 - Окна\ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РАБОТЫ МЕНЕДЖЕРА ПО ОКНАМ\окна\11.jpg** | **4 500**  |
| **2.** | **Евроокно створчатое** | **I:\08 - Окна\ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РАБОТЫ МЕНЕДЖЕРА ПО ОКНАМ\окна\22.jpg** | **6 990** |
| **3.** | **Евроокно двухстворчатое** | **I:\08 - Окна\ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РАБОТЫ МЕНЕДЖЕРА ПО ОКНАМ\окна\24.jpg** | **8 340** |
| **4.** | **Балконная дверь** | **I:\08 - Окна\ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РАБОТЫ МЕНЕДЖЕРА ПО ОКНАМ\окна\42.jpg** | **7 672** |

**Так же, Вы можете приобрести комплект отделки для деревянного Евроокна по цене 1 500 р/м2.В комплект отделки входит: Деревянный подоконник в цвет окна, откосы изготовленные из высококачественного мебельного щита, деревянный наличник.**

* Стоимость указана на складе в г. Барнауле.
* Предоплата 50 %.
* При заказах на окна меньше 5 шт., применяется коэффициент. К = 1,2.
* При изготовлении окон арочной и трапециевидной конструкции применяется коэффициент. К = 1,3-1,4 в зависимости от сложности.
* При изготовлении окон площадью менее 1 м2 площадь окна принимается за 1 м2.
* При двухсторонней покраске окон в разные цвета применяется коэффициент К = 1,1.
* \*Стоимость за комплект для отделки указана приблизительная, и рассчитывается индивидуально для каждого изделия.