**01.01.2017г.**

# ТКАНЫЙ ГЕОТЕКСТИЛЬ «ГЕОСПАН»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка материала | Минимальная прочность до разрыва, кН | | **Цена до 10000 м2, руб/м2 (без НДС)** | **Цена до 25000м2, руб/м2 (без НДС)** | | **Цена от 25 000м2, руб/м2 (безНДС)** |
| продольная | поперечная |
|  | | **Геоспан** – тканый синтетический геотекстиль для строительства автомобильных и железных дорог, укрепления откосов, строительства гидротехнических объектов. | | | | |
| **Геоспан ТН 11 (70)**  Рулон 1,6м\*50м(80м2) | 11 | 9 | 28,00 | 27,00 | | 26,03 |
| **Геоспан ТН 20 (100)**  Рулон 1,6м\*50м(80м2)  Рулон 2,1м\*50м(105м2)  Рулон 4,2м\*50м (420м2)  Рулон 5,3м\*200м (1060м2) | 20 | 18 | 49,00 | 48,25 | | 47,53 |
| **Геоспан ТН 33 (150)**  Рулон 1,6м\*50м(80м2)  Рулон 2,1м\*50м(105м2)  Рулон 4,2м\*50м (420м2)  Рулон 5,3м\*200м (1060м2) | 33 | 27 | 60,00 | 59,18 | | 57,88 |
| **Геоспан ТН 40 (240)**  Рулон 4,2м\*50м (420м2)  Рулон 5,3м\*200м (1060м2) | 40 | 40 | 87,00 | 85,89 | | 83,99 |
| **Геоспан ТН 50 (320)**  Рулон 4,2м\*50м (420м2)  Рулон 5,2м\*200м (1040м2) | 50 | 50 | 130,00 | 128,31 | | 124,52 |
| **Геоспан ТН 80 (420)**  Рулон 5,2м\*100м (520м2) | 80 | 72 | 170,00 | 168,87 | | 162,69 |
| **Геоспан ТН 100 (500)**  Рулон 5,2м\*100м (520м2) | 102 | 102 | 229,00 | 227,80 | | 220,93 |
|  | | **Фотографии и применение** | | | | |
|  | | | | | ***Дорожное и ЖД строительство;***  ***Укрепление фундаментов зданий;***  ***Ландшафтный дизайн;***  ***Инверсионные кровли.*** | |
| **Геоспан ТС** - нетканый термоскрепленный геотекстиль для дренажных систем, ландшафтного дизайна, благоустройства территорий. | | | | | | |
| **Геоспан ТС 90**  Рулон 2м\*50м (100м2) | 6,5 | 4,7 | 62,00 | 61,80 | | 60,93 |
| **Геоспан ТН 110**  Рулон 2м\*50м (100м2) | 7 | 5,9 | 64,00 | 63,80 | | 62,93 |