**АЗБУКА ИНСТРУМЕНТА**

***Продажа строительного и промышленного оборудования.***

**г. Новосибирск, ул.Бетонная, 2**


**т. (383) 212-44-77, 212-41-77, факс: 362-05-36, 362-10-36**

**www.stroika911.ru**

**2124177@mail.ru**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***Виброрейки профиль 180 мм***



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | | **Длина, м** | | | **Двигатель** | **Мощность, кВт (л.с.)** | **Масса, кг** | **Стоимость, руб.** |
| Виброрейка жесткая, электропривод | | | | | | | | |
| Vmax 2 (220) | | | 2 | | 220 | 0,55 | 51 | 23 840 |
| Vmax 3 (220) | | | 3 | | 220 | 0,55 | 60 | 26 385 |
| Vmax 4 (220) | | | 4 | | 220 | 0,55 | 69 | 34 175 |
| Vmax 5 (220) | | | 5 | | 220 | 0,55 | 79 | 35740 |
| Vmax 6 (220) | | | 6 | | 220 | 0,55 | 88 | 37 300 |
| Vmax 2 (42 или 380) | | | 2 | | 42 или 380 | 0,55 | 51 | 22 090 |
| Vmax 3 (42 или 380) | | | 3 | | 42 или 380 | 0,55 | 60 | 24 635 |
| Vmax 4 (42 или 380) | | | 4 | | 42 или 380 | 0,55 | 69 | 32 398 |
| Vmax 5 (42 или 380) | | | 5 | | 42 или 380 | 0,55 | 79 | 33 990 |
| Vmax 6 (42 или 380) | | | 6 | | 42 или 380 | 0,55 | 88 | 35 543 |
| Виброрейка телескопическая, электропривод | | | | | | | | |
| Vmax 2-3,5 (220) | | | 2-3,5 | | 220 | 0,55 | 70 | 33 060 |
| Vmax 2,5-4,5 (220) | | | 2,5-4,5 | | 220 | 0,55 | 80 | 41 430 |
| Vmax 3-5 (220) | | | 3-5 | | 220 | 0,55 | 89 | 46 900 |
| Vmax 3,5-6 (220) | | | 3,5-6 | | 220 | 0,55 | 99 | 49 884 |
| Vmax 4-7 (220) | | | 4-7 | | 220 | 0,55 | 108 | 53 740 |
| Vmax 5-8 (220) | | | 5-8 | | 220 | 0,55 | 127 | 61 010 |
| Vmax 2-3,5 (42 или 380) | | | 2-3,5 | | 42 или 380 | 0,55 | 70 | 31 310 |
| Vmax 2,5-4,5 (42 или 380) | | | 2,5-4,5 | | 42 или 380 | 0,55 | 80 | 39 680 |
| Vmax 3-5 (42 или 380) | | | 3-5 | | 42 или 380 | 0,55 | 89 | 45 150 |
| Vmax 3,5-6 (42 или 380) | | | 3,5-6 | | 42 или 380 | 0,55 | 99 | 48 130 |
| Vmax 4-7 (42 или 380) | | | 4-7 | | 42 или 380 | 0,55 | 108 | 51 990 |
| Vmax 5-8 (42 или 380) | | | 5-8 | | 42 или 380 | 0,55 | 127 | 59 350 |
| Виброрейка жесткая, с бензиновым двигателем | | | | | | | | |
| Vmax 2G | 2 | | | 160 F или Honda | | 2,9 (4) | 58 | 42 890 / 51 130 |
| Vmax 3G | 3 | | | 160 F или Honda | | 2,9 (4) | 68 | 45 440 / 53680 |
| Vmax 4G | 4 | | | 160 F или Honda | | 2,9 (4) | 77 | 53200 / 61 444 |
| Vmax 5G | 5 | | | 160 F или Honda | | 2,9 (4) | 86 | 54 800 / 63 036 |
| Vmax 6G | 6 | | | 160 F или Honda | | 2,9 (4) | 96 | 56 350 / 64 590 |
| Виброрейка телескопическая , с бензиновым двигателем | | | | | | | | |
| Vmax 2-3,5G | 2-3,5 | | | 160 F или Honda | | 2,9 (4) | 78 | 52 120 / 60 360 |
| Vmax 2,5-4,5G | 2,5-4,5 | | | 160 F или Honda | | 2,9 (4) | 87 | 60 500 / 68 730 |
| Vmax 3-5G | 3-5 | | | 160 F или Honda | | 2,9 (4) | 97 | 65 960 / 74 200 |
| Vmax 3,5-6G | 3,5-6 | | | 160 F или Honda | | 2,9 (4) | 106 | 69 940 / 77 180 |
| Vmax 4-7G | 4-7 | | | 160 F или Honda | | 2,9 (4) | 115 | 72 800 / 81 040 |
| Vmax 5-8G | 5-8 | | | 160 F или Honda | | 2,9 (4) | 134 | 80 160 / 88 400 |