**АЗБУКА ИНСТРУМЕНТА**

***Продажа строительного и промышленного оборудования.***



**г. Новосибирск, ул.Бетонная, 2**

**т. (383) 212-44-77, 212-41-77, факс: 362-05-36, 362-10-36**

**www.stroika911.ru**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***Виброрейки профиль 100***



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Длина, м** | **Двигатель, В, бензин** | **Мощность, кВт (л.с.)** | **Масса, кг** | **Стоимость, руб.** |
| **Виброрейки, площадочный вибратор** | | | | | |
| ВР-2 (220) | 2 | 220 | 0,25 | 34 | 15 615 |
| ВР-3 (220) | 3 | 220 | 0,25 | 40 | 16 856 |
| ВР-4 (220) | 4 | 220 | 0,25 | 45 | 20487 |
| ВР-5 (220) | 5 | 220 | 0,25 | 51 | 24 080 |
| ВР-6 (220) | 6 | 220 | 0,25 | 56 | 26 939 |
|  |  |  |  |  |  |
| ВР 2 | 2 | 42 или 380 | 0,25 | 34 | 13 863 |
| ВР 3 | 3 | 42 или 380 | 0,25 | 40 | 15 105 |
| ВР 4 | 4 | 42 или 380 | 0,25 | 45 | 18 735 |
| ВР 5 | 5 | 42 или 380 | 0,25 | 51 | 22 979 |
| ВР 6 | 6 | 42 или 380 | 0,25 | 56 | 25 188 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Телескопические, площадочный вибратор** | | | | | |
| ВР 2-3,5 | 2-3,5 | 220 | 0,25 | 49 | 23 912 |
| ВР 2,5-4,5 | 2,5-4,5 | 220 | 0,25 | 55 | 26 420 |
| ВР 3-5 | 3-5 | 220 | 0,25 | 60 | 28 540 |
| ВР 3,5-6 | 3,5-6 | 220 | 0,25 | 66 | 32 033 |
| ВР 4-7 | 4-7 | 220 | 0,25 | 71 | 36 630 |
| ВР 5-8 | 5-8 | 220 | 0,25 | 82 | 40 530 |
|  |  |  |  |  |  |
| ВР 2-3,5 | 2-3,5 | 42 или 380 | 0,25 | 49 | 21 030 |
| ВР 2,5-4,5 | 2,5-4,5 | 42 или 380 | 0,25 | 55 | 24 668 |
| ВР 3-5 | 3-5 | 42 или 380 | 0,25 | 60 | 26 790 |
| ВР 3,5-6 | 3,5-6 | 42 или 380 | 0,25 | 66 | 30 280 |
| ВР 4-7 | 4-7 | 42 или 380 | 0,25 | 71 | 34 875 |
| ВР 5-8 | 5-8 | 42 или 380 | 0,25 | 82 | 38 780 |
| **Жесткие с бензиновым двигателем** | | | | | |
| ВРб 2 | 2 | 160 F или Honda | 2.9 (4) | 44 | 30 756 / 45 690 |
| ВРб 3 | 3 | 160 F или Honda | 2.9 (4) | 49 | 31 996 / 45 932 |
| ВРб 4 | 4 | 160 F или Honda | 2.9 (4) | 55 | 35 630 / 50 563 |
| ВРб 5 | 5 | 160 F или Honda | 2.9 (4) | 60 | 40 767 / 55 700 |
| ВРб 6 | 6 | 160 F или Honda | 2.9 (4) | 66 | 44 655 / 59 590 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Телескопические с бензиновым двигателем** | | | | | |
| ВРб 2-3,5 | 2-3,5 | 160 F или Honda | 2.9 (4) | 57 | 36 490 / 52 973 |
| ВРб 2,5-4,5 | 2,5-4,5 | 160 F или Honda | 2.9 (4) | 62 | 39 500 / 55 980 |
| ВРб 3-5 | 3-5 | 160 F или Honda | 2.9 (4) | 68 | 42 650 / 59 130 |
| ВРб 3,5-6 | 3,5-6 | 160 F или Honda | 2.9 (4) | 73 | 47175 / 63 654 |
| ВРб 4-7 | 4-7 | 160 F или Honda | 2.9 (4) | 79 | 51767 / 68 250 |
| ВРб 5-8 | 5-8 | 160 F или Honda | 2.9 (4) | 90 | 56 700 / 73 180 |