|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| бетон-5 | Пластиковые и чугунные канализационные люки Для строительных магазиновПод реализациюДоставка по Новосибирску | Наш телефон:(383) 201-84-69Звоните сейчас!www.люки.бетон-5.рф |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Товар | Нагрузка (тонн) | Цена (руб.) |
| Люки пластиковые |  |  |
|  Люк пластиковый облегчённый | 1,5 | 1250 |
|  Люк пластиковый легкий (черный) | 3 | 1550 |
|  Люк пластиковый легкий (зеленый) | 3 | 1650 |
|  Люк пластиковый средний | 7 | 1750 |
|  Люк пластиковый тяжелый | 15 | 2050 |
|  Люк пластиковый тяжелый магистральный | 25 | 3250 |
| Люки чугунные |  |  |
|  Люк чугунный легкий | 7 | 3470 |
|  Люк чугунный тяжелый | 25 | 4600 |
| Дождеприемники пластиковые |  |  |
|  Дождеприемник пластиковый круглый средний | 7 | 1950 |
|  Дождеприемник пластиковый круглый тяжелый | 15 | 3450 |
|  Дождеприемник пластиковый прямоугольный | 15 | 3250 |
| Дождеприемники чугунные |  |  |
|  Дождеприемник чугунный круглый ДК | 12,5 | 5600 |
|  Дождеприемник чугунный прямоугольный ДМ | 12,5 | 5270 |
|  Дождеприемник чугунный прямоугольный ДБ | 12,5 | 6250 |

|  |  |
| --- | --- |
| Хотите подробнее узнать ассортимент наших люков?Смотрите на обороте! | http://www.xn--h1adc0f.xn---5-9kcq4bf1a.xn--p1ai/img/hand-to-right.png |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Люк пластиковый** **облегчённый**Люк полимерный облегчённый (нагрузка 1.5 тонны)Вес: 19 кгДиаметр крышки: 620 ммТолщина крышки: 25 ммДиаметр обоймы: 750 ммВысота обоймы: 60 мм | **Люк пластиковый** **легкий**Полимерпесчаный люк легкий зеленый (нагрузка 3 т.)Вес: 26 кгДиаметр крышки: 620 ммТолщина крышки: 35 ммДиаметр обоймы: 750 ммВысота обоймы: 60 мм | **Люк пластиковый****средний**http://www.xn--h1adc0f.xn---5-9kcq4bf1a.xn--p1ai/userfiles/shop/large/154_lyuk-polimernyy-sredniy-6-t.jpgВес: 37 кгДиаметр крышки: 630 ммТолщина крышки: 50 ммДиаметр обоймы: 780 ммВысота обоймы: 90 мм |
| **Люк пластиковый****тяжелый**Полимерпесчаный люк тяжелый (нагрузка 15 т.)Вес: 41 кгДиаметр крышки: 630 ммТолщина крышки: 60 ммДиаметр обоймы: 780 ммВысота обоймы: 90 мм | **Люк пластиковый** **тяжелый магистральный**Полимерпесчаный люк тяжелый магистральный (нагрузка 25 т.)Вес: 56 кгДиаметр крышки: 630 ммТолщина крышки: 80 ммДиаметр обоймы: 800 ммВысота обоймы: 110 мм | **Люк чугунный****легкий**http://www.ua.all.biz/img/ua/catalog/more/226374_lyuki_vodoprovodnyh_kolodczev_lyuk_chugunnyj_tipa_t_gost_3634_99.jpegВес: 50 кгДиаметр крышки: 630 ммТолщина крышки: 40 ммДиаметр обоймы: 750 ммВысота обоймы: 115 мм |
| **Дождеприемник пластик****прямоугольный** Дождеприемник полимерпесчаный прямоугольный 850x560 (нагрузка 15 т.)Вес: 59 кгГабариты крышки: 640\*460 ммТолщина крышки: 70 ммГабариты обоймы: 840\*615 ммВысота обоймы: 110 мм | **Дождеприемник пластик****круглый тяжелый** Дождеприемник полимерпесчаный круглый тяжелый (нагрузка 15 т.)Вес: 50 кгДиаметр крышки: 630 ммТолщина крышки: 80 ммДиаметр обоймы: 800 ммВысота обоймы: 110 мм | **Люк чугунный****тяжелый**Люк чугунныйВес: 50 кгДиаметр крышки: 630 ммТолщина крышки: 40 ммДиаметр обоймы: 750 ммВысота обоймы: 115 мм |