**АЗБУКА ИНСТРУМЕНТА**

***Продажа строительного и промышленного оборудования.***

**г. Новосибирск, ул. Бетонная, 2,**

**т. (383)212-41-77, 212-44-77, факс: 362-05-36**

**www.stroika911.ru**

E-mail: **2124177@mail.ru**

***Виброрейки стальные***

 Предлагаем Вашему вниманию виброрейку для уплотнения и упрочнения бетонной поверхности.

Виброрейка изготовлена из долговечного стального профиля Швеллер. Такой размер подобран опытным путем и сочетает в себе оптимальную передачу вибрации, а также отсутствие прогиба при эксплуатации.

Комплектация рейки возможна в двух вариантах:

1 – электрический двигатель на 42В, 220В, 380В.

***Виброрейки***

Виброрейки предназначены для уплотнения бетона на глубину от 100 до 200 мм

***Виброрейки стальные с площадочным вибратором***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Длина метр. | U, В | Мощность, кВт | Центробежная сила, кН | Вес, кг | Цена, руб |
| ЭВ-270А | 1,7 | 42,380/220 | 0,55 | 5 | 32 | **5500/7400 р** |
| ЭВ-270А | 2,0 | 42,380/220 | 0,55 | 5 | 42 | **5640/7540 р** |
| ЭВ-270А | 2,5 | 42,380/220 | 0,55 | 5 | 47 | **6880/8775 р** |
| ЭВ-270А | 3,2 | 42,380/220 | 0,55 | 5 | 51 | **7230/9130 р** |
| ЭВ-270А | 4,2 | 42,380/220 | 0,55 | 5 |  | **договор** |
| ЭВ-270А | 5,2 | 42,380/220 | 0,55 | 5 |  | **договор** |
| ЭВ-270А | 6,2 | 42,380/220 | 0,55 | 5 |  | **договор** |
| ЭВ-270А | 7,2 | 42,380/220 | 0,55 | 5 |  | **договор** |

Трансформатор ТСЗИ-380/42 1,6кВа – 4820р

