ООО «Аргустек СПБ»

192007 г. Санкт-Петербург,

ул. Лиговский проспект,

дом 150, лит А, оф. 301

**Тел.: (812) 941-21-88**

argustekspb@gmail.com

***Вы работаете в сфере строительства?***

***Сегодня цены на импортные материалы выросли и многие стали экономить, теряя на качестве.***

***Мы вывели на российский рынок материал, который порадует вас ценой и качеством премиум продукта!***

***Немного о нас:*** *Компания Аргустек СПб реализует программу по внедрению на российский рынок нового бренда* ***LAYER*** *от турецкой производственной*  *компании АРТЕКС, которая уже более 15 лет занимает лидирующее место на мировом рынке в отрасли технической ламинации. АРТЕКС с помощью правильных стратегий и методов, с применением самых качественных и высоких технологий, производит многослойные “дышащие мембраны”* ***т. м. LAYER.***

***Что такое LAYER?***

*Многофункциональная, трехслойная, высоко паропроницаемая мембрана класса «элит», обладающая повышенными прочностными и гидроизоляционными характеристиками.*

*Разработано с целью обеспечения защиты теплоизоляции элементов кровельных и стеновых конструкций, а также для выведения водяных паров образующихся в жилых и производственных помещениях. Обладает высокими диффузионными свойствами, водонепроницаемостью и ветронепроницаемостью, что препятствует образованию плесени и грибков.*

*LAYER устойчив к воздействию ультрафиолета и высоких температур. Его уникальная однослойная конструкция позволяет отводить пар, удерживая влагу. Это обеспечивает защиту от конденсата, влаги и попадания воздуха на внешние стены. Воздухо- и пароизоляционные мембраны Layer гарантируют эффективную защиту от пара и 100 % воздухонепроницаемость. Это позволяет контролировать теплообмен и существенно повышает энергоэффективность зданий.*

***Почему LAYER?***

* *Низкая цена по сравнению с аналогами премиум класса*
* *Паропроницаемость до 6084 г/м2/24ч*
* *Прочность материала к механическим нагрузкам*
* *Стандартно высокая устойчивость к ультрофиолету*
* *Соответствие задекларированным характеристикам*
* *Увеличивает срок службы элементов конструкции и теплоизоляции*
* *Качественная плотная упаковка, которая позволяет многократно*
* *транспортировать рулоны.*

*В качестве инновационного поставщика надежных материалов для гидро-*

*ветрозащиты LAYER предлагает широкий выбор высокоэффективных мембран и аксессуаров, которые защищают от ветра и влаги, а также повышают энергоэффективность зданий любых типов.*

***Включает три важные функции:***

*Благодаря структуре слоев, материал объединил в себя три важные функции:*

* *Высокая водонепроницаемость не допускает попадания влаги в виде дождя, снега, конденсата в теплоизоляцию.*
* *Микроперфорация мембраны способствует выходу водяных паров и предотвращает возможность скопления влаги в теплоизоляции и кровельной конструкции, что до 60% сокращает потерю эффективности теплоизоляционных материалов.*
* *Ветронепроницаемость предупреждает потерю нагретого или охлажденного воздуха, что позволяет экономить до 30% энергии.*

***Сотрудничество с нами:***

* *Наша компания не работает по единому шаблону.*
* *К каждому клиенту у нас* ***индивидуальный подход*** *и условия.*
* *Мы находим компромисс с любыми партнерами.*
* *Работаем честно, качественно и открыто.*

***Прайс-Лист***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| ***Код товара*** |

 |

|  |
| --- |
| ***Размеры рулонов*** |

 | ***Цена******со склада******в Москве******за рулон******(в руб.)*** ***с НДС***

|  |
| --- |
|  |

 |

|  |
| --- |
| ***Цвет*** |

 |

|  |
| --- |
| ***Применение*** |

 |
|

|  |
| --- |
| ***LAYER 90C***  |

 |

|  |
| --- |
| *плотность 90 гр/м2, ширина 150 см,**длина 50 м* |

 | ***3679*** | *бежевый*

|  |
| --- |
|  |

 |

|  |
| --- |
|  *Для наружного применения, в качестве подкровельного* *(EN 13859-1)* *и стенового* *(EN 13859-2) покрытия. Укладывается белой стороной к теплоизоляции* |

|  |
| --- |
|  |

 |
| ***LAYER 110 C*** | *плотность 110 гр/м2**ширина 150 см**длина 50 м*

|  |
| --- |
|  |

 | ***4197*** | *серый* |
| ***LAYER 140 C***  | *плотность 140 гр/м2**ширина 150 см**длина 50 см* | ***5097*** | *черный* |

***С Уважением, команда ООО «Аргустек СПб»***

192007 г. Санкт-Петербург,

ул. Лиговский проспект,

 дом 150, лит А, оф. 301

Тел.: (812)941-21-88

Mail: argustekspb@gmail.com