ЦЕНЫ на 20.02.2013 год

 **ООО ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ “МетКон”**

 **адрес:** 614022, г.Пермь, ул.Левченко, д.1, оф.4 **тел./факс: (342) 224-00-59, 224-96-62, 298-66-46, 271-87-99**

 e-mail: **metkon\_2009@mail.ru** [**www.metkon-perm.ru**](http://www.metkon-perm.ru)

 **» Теплицы под сотовый поликарбонат « УДОБНАЯ »**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина/высота | **Удобная 1**, (профиль20\*20)Ширина 2 м, рублей | **Удобная 1**, (профиль20\*20)Ширина 2,7 м, рублей | **Удобная 2**, (профиль20\*20, уголок 25\*4)Ширина 2,7 м, рублей | **Удобная 3**, (профиль40\*20, уголок 25\*4)Ширина2,7м,рублей |
| 2\*2,1 | 8800 | 9900 | 10720 | 13360 |
| 4\*2,1 | 11550 | 12450 | 14560 | 17550 |
| 6\*2,1 | 14350 | 15250 | 18400 | 21880 |
| 8\*2,1 | 17040 | 18040 | 22230 | 26220 |
| 10\*2,1 | 19640 | 20810 | 26160 | 30570 |

**» Фундамент для теплиц – сваи винтовые**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина | Диаметр шнека | Диаметр 32мм Цена, рублей | Профиль 25\*25 Цена, рублей |
| 500 мм | 100 мм | 430  | 350  |
| 750 мм | 100 мм | 480  | 390  |
| 1000 мм | 100 мм | 530  | 430  |
| 1250 мм | 100 мм | 600  | 480  |
| 1500 мм | 100 мм | 670  | 540  |
| 2000 мм | 100 мм | 810  | 650  |

**» Дополнительное оборудование для теплиц.**

**---** Фрамуга для проветривания (1000\*350мм) уголок 25\*4/профиль 20\*20 - 1200 / 800рублей

--- Автомат для проветривания теплиц (гидравлический) - 1300 / 1900 рублей

--- Система капельного орошения – 7, 5м/ 15м - 540 / 850 рублей

**» Парники садовые**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Парник | Размер, (Д,Ш,В) м | Цена (каркас), рублей | Цена ( с СПК ), рублей |
| Садовый металлическийпод укрывной материал, плёнку. | 3\*1,2\*1,2 | 1250 |  |
| 4\*1,2\*1,2 | 1565 |
| 5\*1,2\*1,2 | 1985 |
| 6\*1,2\*1,2 | 2405 |
| «Бабочка» металл.  под СПК |  2\*1,05\*1 | 4100 | 5200 |
| 4\*1,05\*1 |  5800 | 9300 |
| «Хлебница» металл. под СПК |  2\*1,05\*1 | 3500 | 4500 |
| 4\*1,05\*1 | 4950 | 8000 |

**» Парник «Подснежник» с укрывным материалом Агротекс – 42**

 **(в комплекте крепёжные колышки и клипсы)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина | от 1 до 50шт. | от 50 до 100 | от 100 до 400 | от 400шт. и более |
| 4 м | **650**  рублей | **450**  рублей | **410** рублей | **380** рублей |
| 6 м | **800**  рублей | **600**  рублей | **550** рублей | **500** рублей |

 Торгово-производственная компания **“МетКон”** занимается изготовлением и монтажом металлоконструкций с применением современных укрывных материалов, изготовление **винтовых свай** , расчет и монтаж свайного фундамента за **один день!!!**.

 Отличительной чертой нашей компании является индивидуальность, оперативность и качество производимых нами изделий от момента заказа до готового результата...

 **Богатого Вам урожая!!!**

 **Теплицы из поликарбоната "Удобная "**или теплицы под сотовый поликарбонат.

**1+** Каркас теплиц выполнен из стальной профильной трубы 20мм\*20мм  или  20мм\*40мм, что обеспечивает высокую надежность данной конструкции.

**2+**  Оптимальная ширина 2м 70см и высота 2м 15см позволяют максимально рационально использовать внутреннюю площадь теплицы.

**3+**  Высота боковой стенки 1м 50см обеспечивает удобство посадки, рост растений вдоль стены и ухаживания за ними. А также расположения двери   сбоку при невозможности стандартного размещения.

**4+**   Более крутой скат крыши и наличие 5-ти продольных связей является гарантом выдерживания снеговых нагрузок в нашем уральском регионе.

**5+** Продольные связи находятся в одной плоскости с наружной стороной секций, что обеспечивает дополнительную опору для СПК.

**6+**   Дверь с встроенной форточкой выполнена из стального уголка 25мм (комплектация "Удобная2") вмонтирована внахлест конструктива для обеспечения еще большей герметичности конструкции.

**7+**   Уникальность теплицы формы "домиком" в правильной геометрии расположения стенок конструктива для обеспечения нужного светопреломления, что сказывается на урожайности данного вида теплиц.

**8+**  Ветровые связи для поперечной устойчивости теплицы.

**9+**  Каркас теплиц покрыт антикоррозийным грунтом, который в отличии от  предлагаемого многими производителями порошка, можно обслуживать , тем самым продлевая срок службы Вашей теплицы на многие-многие годы. P.S. теплицы покрытые порошком не возможно обслуживать т.к. порошок при нанесении на каркас теплиц расплавляется и образует самостоятельную пленку поверх металла которая в свою очередь при эксплуатации скрывает коррозию металла.

**10+** Возможность установки теплицы на [сваи](http://www.metkon-perm.ru/produkcziya/vintovye-svai.html) винтовые фундаментные для быстрой установки и при необходимости в дальнейшем переноски теплицы в другое место!!!

Обращаем Ваше внимание на форму изготавливаемых нами каркасов ***теплиц******из поликарбоната в Перми*.** Форма **«домиком»** не только более привычна нашему взору, но и является более удобной  в обслуживании и урожайной среди других видов теплиц. Снежный покров на данной конструкции не задерживается из-за более крутых скатов крыши. Боковая стенка в сравнении с арочной теплицей имеет высоту 1,5 метра позволяющую высаживать растения близко к ней, а при ширине теплицы 2,7 метра обеспечивается возможность максимального освоения полезной площади и удобства ее обработки. Широкий дверной проем позволяет пользоваться садовой техникой внутри теплицы. В стандартной комплектации теплицы предусмотрены дверь с форточкой  в обоих торцах теплицы, что обеспечивает необходимый микроклимат для выращивания растений. Лучшим укрывным материалом для металлической конструкции теплицы служит сотовый поликарбонат, который заслуженно считается самым эффективным тепло-сберегающим, светопроникающим, ударопрочным материалом и является отличной защитой от ультрафиолета.

**Производитель оставляет за собой право изменения конструкции не ухудшающих ее качество и технических характеристик.**

**Производитель: Торгово-производственная компания ООО « МетКон »**